------ TP04 : Préambule à l'installation d'un système Linux ------

I. Pour connaître la disposition actuelle du clavier, il suffit de taper la commande localectl.
On peut modifier la disposition du clavier avec loadkeys.
La commande localectl renvoie bel et bien le même contenu que le fichier /etc/vconsole.conf.


II. 1. Sur la machine, le disque dur s'appelle sda et est décomposé en 6 partitions. Pour avoir le
chemin complet, il faut ajouter l'option -p. Ici, sda se trouve dans /dev/sda.

2. Il semble que mount et /etc/mtab renvoient les mêmes montages. 
Il faut utiliser --real pour que findmnt n'affiche pas les pseudo-fichiers.


III. 1. ps -ef | grep dhcpd
2. ip address add 142.1.1.45 dev eno1 mais pas de permission de root.