
I)
1)
ip link

2)
ip link show dev lo

3)
ip address
lo MTU 65536
eno1 MTU 1500

4)
ip address show dev eno1

5)
ARP(Address Resolution Protocol)
ip neigh

6)
ip -r neigh

ping gatekeeper.arda.lan
172.16.1.254
ip neigh
172.16.1.254 dev eno1 lladdr 52:54:00:e7:b9:0f

7)
ip r

default via 172.16.1.254 dev eno1 


II)

