Host 10 :
Créez un fichiers hints-file

3600000      NS    ROOT-SERV.
ROOT-SERV.      3600000      A     90.90.0.10.


Dans named.conf.default-zones on modifie pour avoir ca : 
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/hints-file"; 
};

sethi:

Créez un fichier db.mos et mettre :

$TTL    3600
@       IN      SOA     sethi.mos.  root.mos. (
                   2007010401           ; Serial
                         3600           ; Refresh [1h]
                          600           ; Retry   [10m]
                        86400           ; Expire  [1d]
                          600 )         ; Negative Cache TTL [1h]
;
@       IN      NS      sethi.mos.


sethi     IN      A       80.80.0.20 
kheops    IN      A       80.80.0.10
host1    IN      A       80.80.0.1
host2    IN      A       80.80.0.2
host3    IN      A       80.80.0.3
host4    IN      A       80.80.0.4
host5    IN      A       80.80.0.5


Créer fichier db.mos.inv et mettre :
$TTL    3600
@       IN      SOA     sethi.mos.  root.mos. (
                   2007010401           ; Serial
                         3600           ; Refresh [1h]
                          600           ; Retry   [10m]
                        86400           ; Expire  [1d]
                          600 )         ; Negative Cache TTL [1h]
;
@       IN      NS      sethi.mos.

10.0.80.80.in-addr.arpa       IN      PTR    kheops.mos.
20.0.80.80.in-addr.arpa       IN      PTR    sethi.mos.
1.0.80.80.in-addr.arpa       IN      PTR     host1.mos.
2.0.80.80.in-addr.arpa      IN      PTR    host2.mos.
3.0.80.80.in-addr.arpa       IN      PTR     host3.mos.
4.0.80.80.in-addr.arpa       IN      PTR     host4.mos.
5.0.80.80.in-addr.arpa       IN      PTR    host5.mos.


Dans named.conf.local

zone "mos" {

        type master;
        file "/etc/bind/db.mos";
};
zone "80.80.in-addr.arpa" {

        type master;
        file "/etc/bind/db.mos.inv";
};

/etc/resolv.conf mettre :

domain mos 
nameserver 80.80.0.20

/etc/init.d/bind9 start puis ss -na pour vérifier si le port est ouvert

Sur host1 faire un ping "nom" pour vérifier si le pc communique
dig -x 80.80.0.10  pour l'inverse


ROOT-SERV

Dans named.conf.local :

zone "." {
type master;
file "/etc/bind/db.root.zone";
};


Dans db.root.zone :

$TTL    3600
@       IN      SOA     ROOT-SERV. root. (
                   2007010401           ; Serial
                         3600           ; Refresh [1h]
                          600           ; Retry   [10m]
                        86400           ; Expire  [1d]
                          600 )         ; Negative Cache TTL [1h]
;
@       IN      NS      ROOT-SERV.


ROOT-SERV     IN      A     90.90.0.10
mos.          IN     NS    sethi.mos.
              IN    NS     kheops.mos.
80.80.in-addr.arpa. IN  NS  sethi.mos.
	      IN  NS kheops.mos.
sethi.mos.         IN  A   80.80.0.20
kheops.mos.        IN A        80.80.0.10



V.Lancement et tests.

ROOT-SERV named -g
host10 named -g
sethi named -g 
Tous en même temps

Dans un autre terminal
mettre dig host1.mos si sa ne fonctionne pas (problème de Clé) faire dig +cd host1.mos
pour enlever les problème de clé allez dans le premier host10 (celui qui est en named -g) et faire nano named.conf.options et mettre en commentaire dnssec-validation auto; et refaire named -g
et retesté dans le host10 dig host1.mos et ca devrait fonctionner.
dig +trace host1.mos sert a voir le chemin que fait host10 pour communiquer avec host1
