I.
a)
localectl status

System Locale: LANG=en_US.UTF-8
    VC Keymap: fr-latin1
   X11 Layout: (unset)

b)
cat /etc/vconsole.conf

KEYMAP=fr-latin1

c)
localectl list-keymaps

3l
ANSI-dvorak
adnw
amiga-de
amiga-us
apple-a1048-sv
apple-a1243-sv
apple-a1243-sv-fn-reverse
apple-internal-0x0253-sv
apple-internal-0x0253-sv-fn-reverse
applkey
atari-de
atari-se
atari-uk-falcon
atari-us
azerty
backspace
bashkir
be-latin1
bg-cp1251
bg-cp855
bg_bds-cp1251
bg_bds-utf8
bg_pho-cp1251
bg_pho-utf8
bone
br-abnt
br-abnt2
br-latin1-abnt2
br-latin1-us
by
by-cp1251
bywin-cp1251
ca
carpalx
carpalx-full
cf
colemak
croat
ctrl


II.
1)
lsblk

NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1     259:0    0 476.9G  0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1    0   100M  0 part 
├─nvme0n1p2 259:2    0    16M  0 part 
├─nvme0n1p3 259:3    0 243.4G  0 part 
├─nvme0n1p4 259:4    0   670M  0 part 
├─nvme0n1p5 259:5    0   224G  0 part /
└─nvme0n1p6 259:6    0   8.8G  0 part [SWAP]


Le nom donné au disque dur est nvme0n1 et a été divisé en 666666ies.

lsblk -p

NAME             MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
/dev/nvme0n1     259:0    0 476.9G  0 disk 
├─/dev/nvme0n1p1 259:1    0   100M  0 part 
├─/dev/nvme0n1p2 259:2    0    16M  0 part 
├─/dev/nvme0n1p3 259:3    0 243.4G  0 part 
├─/dev/nvme0n1p4 259:4    0   670M  0 part 
├─/dev/nvme0n1p5 259:5    0   224G  0 part /
└─/dev/nvme0n1p6 259:6    0   8.8G  0 part [SWAP]



2)
cat /etc/fstab
findmbt --real

III.
1.
man man dit que c'est l'option -k la commande apropos (si elles est installer) est équivalente a man -keymap

2.On peut demander par man -k a ce qu'on nous propose une liste de commande et de fichiers de configuration par rapport au mot clé host . quand on est écrit man -k host, on lit les données des commandes et fichiers de configuration suggérés . on trouve que ce qu'o cherche est hostname qui es ta la fois une commande et le nom d'un fichier de configuration 
