# Horloge 27 MHz (souvent sur PIN4)
IO_LOC "clk" 4;
IO_PORT "clk" IO_TYPE=LVCMOS33;

# Bouton KEY1 (utilisé ici comme btn1 pour reset)
IO_LOC "btn1" 88;
IO_PORT "btn1" IO_TYPE=LVCMOS33;

# LEDs (pour afficher le compteur)
IO_LOC "count[0]" 15;
IO_LOC "count[1]" 16;
IO_LOC "count[2]" 17;
IO_LOC "count[3]" 18;
IO_PORT "count[3:0]" IO_TYPE=LVCMOS33;
