TP01


1.

1) Dans le host on doit ajouté une regle chain iptables 
2) iptables -t nat(pour router) -A POSTROUTING -o eth1 -j SNAT --to-source 172.16.2.254(pour dire que c'est uen adresse son reseau qui le ping)